******

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ**  **с 16.10.2018 года**     1. Оперативная доставка (собственный автопарк, попутные грузы; транспортные компании) ООО «ТСК НикСтрой» 2. Доставка за наш счет до 2000 км – обсуждается; 457040, Челябинская область, г.Южноуральск, ул. Московская, 33-17 3. Быстрые сроки изготовления ОГРН 1167456112977 ИНН 7424007718 КПП 742401001 4. Работаем без выходных и перерывов с 2002 года Тел.: +7 (351)223-07-24, 8-800-505-35-77 5. Все цены согласовываются индивидуально и зависят от объема E-mail: info@mkr-trade.ru   [www.mkr-trade.ru](http://www.mkr-trade.ru) | | | | | | |
| № п/п | Тип продукции | Маркировка | Цена с НДС, руб/шт | Технические параметры | Назначение контейнера | Дополнительные элементы |
| 1 | ЖД вкладыш для полувагона | Вкладыш вагонный полипропиленовый ламинированный для сыпучей продукции, в том числе пищевых грузов (зерно, рапс, просо, гречиха) | 4370,00 | Размеры вкладыша: дно 3000х13000 мм  Высота вкладыша: 2250 мм  Ширина крышки: 2000 мм  Длина крышки: 13000 мм  Плотность ламинированной ткани 95 г/кв.м., УФ-стабилизированная  Вес 1шт – 18,0 кг | Для перевозки сыпучих грузов навалом в полувагоне | **Дополнительные элементы для ЖД вкладыша (цена по запросу)**  Вкладыш с антистатической обработкой ткани для перевозки **ОПАСНЫХ, ЛЕГКОВОСПЛОМЕНЯЮЩИХСЯ ГРУЗОВ** (под заказ);  Увеличение высоты вкладыша до 2500 мм;  1. Увеличение длины крышки до 3200 мм;  2. Дополнительные тесемки для крепления к днищу вагона;  3. Дренажные отверстия по дну вкладыша;  4. Дополнительный комплект тесьмы 30 м;  5. Двойной прихват шва. |
| Вкладыш вагонный полипропиленовый ламинированный с антистатической обработкой (для серы) | 4570,00 | Размеры вкладыша: дно 3000х13000 мм  Высота вкладыша: 2450 мм  Плотность ламинированной ткани 95 г/кв.м., УФ-стабилизированная  Вес 1шт – 12,5 кг | Для перевозки затаренных мягких контейнеров (МКР) в полувагоне |
| Вкладыш вагонный полиэтиленовый | 4500,00 | Размеры вкладыша: дно 3200х13200 мм  Высота вкладыша: 2450 мм  Длина крышки: 3200 мм  Толщина полиэтиленовой пленки 0,150 мм  Вес 1 шт – 30,0 кг | Используется совместно в полипропиленовым (закрытым) ЖД вкладышем для дополнительной защиты перевозимых материалов от влаги в полувагоне |
|  | Вкладыш для полувагона класс «Пароход» | 6850,00 | Размеры вкладыша: дно 3000х13000 мм  Высота вкладыша: 2250 мм  Ширина крышки: 2000 мм  Длина крышки: 13000 мм  Количество рукавов: 4 шт  Плотность ламинированной ткани 140 г/кв.м., УФ-стабилизированная  Вес 1шт – 21,0 кг | Для перевозки сыпучих грузов навалом в полувагоне, верхняя часть цельная с загрузочными рукавами |
| 2 | Вкладыш для ЖД контейнера (лайнер) | Вкладыш полипропиленовый для ЖД контейнера длиной 6,0 м, закрытый | 4500,00 | Размеры вкладыша: 2400х6000 мм  Высота вкладыша: 2500 мм  Загрузочный люк (верхний) на липучке;  Разгрузочный рукав (нижний);  Плотность ткани 95 г/кв.м., УФ-стабилизированная  Вес 1шт – 11,0 кг | Для перевозки сыпучих грузов в 20-ти футовом ЖД контейнере | **Дополнительные элементы для вкладыша в ЖД контейнер**  1.Исполнение для 40-футового контейнера; |
| Вкладыш полипропиленовый для ЖД контейнера длиной 6,0 м, закрытый | 5200 | Размеры вкладыша: 2400х6000 мм  Высота вкладыша: 2500 мм  Загрузочный люк (верхний) на липучке;  Разгрузочный рукав (нижний);  Плотность ткани 140 г/кв.м., УФ-стабилизированная  Вес 1шт – 18,0 кг | Для перевозки сыпучих грузов в 20-ти футовом ЖД контейнере | **Дополнительные элементы для вкладыша в ЖД контейнер**  1.Исполнение для 40-футового контейнера; |
| Вкладыш полипропиленовый для ЖД контейнера длиной 6,0 м, открытый | 3700 | Размеры вкладыша: 2400х6000 мм  Высота вкладыша: 2500 мм  Загрузочный люк (верхний) на липучке;  Разгрузочный рукав (нижний);  Плотность ткани 95 г/кв.м., УФ-стабилизированная  Вес 1шт – 18,0 кг | Для перевозки упакованных грузов в 20-ти футовом ЖД контейнере | **Дополнительные элементы для вкладыша в ЖД контейнер**  1.Исполнение для 40-футового контейнера;  2. На молнии. |
| 3 | ЖД вкладыш для крытого вагона | Вкладыш вагонный полипропиленовый ламинированный для сыпучей продукции, в том числе пищевых грузов | 7850 | Размеры вкладыша: дно 3000х16000 мм  Высота вкладыша: 3000 мм  Загрузочный люк – 4 штуки.  Диаметр рукава для загрузочного люка – 400мм  Плотность ламинированной ткани 140 г/кв.м., УФ-стабилизированная  Вес 1шт – 32,0 кг | Для перевозки сыпучих грузов навалом в крытом вагоне | **Дополнительные элементы для ЖД вкладыша (цена по запросу)**  1.Вкладыш с антистатической обработкой ткани для перевозки **ОПАСНЫХ, ЛЕГКОВОСПЛОМЕНЯЮЩИХСЯ ГРУЗОВ** (под заказ);  2. Двойной прихват шва. |